제 품 규 격 서

품 명

원형3단연결식에어백(지지대포함)[NT4-8-8]

용  도

각종 사고현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비

□ 제원

<원형에어백>

- 특수가공 아라미드 소재로서 철섬유보다 7배 강한 재질

- 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화

- 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보

- 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보

- 3개의 원형에어백을 연결하여 170cm 이상 공간을 확보

	NT4	NT8
상용압력	10bar
부양능력	58톤	132톤
부양높이	440mm	665mm
공기소모량(10bar)	1089리터	3850리터
팽창시 지름	665mm	1000mm
수축시 지름	860mm	1300mm
팽창시 체적	99리터	350리터
사용온도	-20℃∼+65℃
연결방식	볼트타입 컨넥터
무게	17.5kg	38kg
인증	ISO9001:2000 , EN13731:2006

<보조지지대>

- 에어백 컨트롤러와 지지대 컨트롤러를 연결하여 1인이 조작할수 있는 기능 장착.

- 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다.

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다.

- 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착.

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라,  0/30/45/90도로 경사각을 고정시킬

수 있는 멀티 스위벨 장착 .

- 사용압력 : 10bar                           - 사용길이 : 140cm~238.6cm

- 지 지 력 : 15톤                            - 무    게 : 17kg

<고임목세트 CRIBBLOCK>

구 분	계단식 고임대 (받침대 포함)	웨지	대 형 받침대	중 형 받침대	소 형 받침대
길이	625mm	200mm	600mm	200mm	200mm
넓이	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
높이	260mm	90mm	80mm	80mm	40mm
무게	6.6kg	1.6kg	7.5kg	2.5kg	1.3kg

- 계단식 고임대는 10mm이하로 높이 조절이 가능해야 한다.

- 받침대는 최대 60톤 이상의 하중에 견디어야 한다.

□ 구성품 : 에어백 3개(NT4 1개/NT8 2개), 지지대(M1400) 2개, 세이프티밸브호스 3개, 라쳇 2개

컨트롤러 3개(에어백용 2개/ 지지대용 1개), 10m에어호스 7개, 에어백연결커넥터 1개,                   멀티툴 1개, Rhino어댑터 2개,스위벨 2개,파워플레이트및커넥터 각 3개, 보관케이스,                     플로워매트및커넥터 각1개, 300bar용 감압기1개,연장관4개(EX300/EX600 각 2개),

듀얼실린더 어댑터 1개, 계단식고임목 2개(받침대포함), 웨지 4개, 대형 8개, 중형 4개,

소형5개, 커넥터 23개.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건

※참고그림