제 품 규 격 서

품 명	배터리 절단기 [G4wEDD]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특징 - 배터리식 구조장비로 신속한 사용, 제한이 적은 사용 범위 - 기존 유압공급 장비 대비 낮아진 소음 - Electronic Direct Drive (EDD) 기술로 출력을 유압을 거치지 않고 나사 피스톤으로 직접 전달하여 안정적인 힘과 유압장비 대비 안전함 - 본체에 배터리 삽입 방식(잔량 표시) □ 제원 - 드라이브 기술 : 전자 다이렉트 드라이브 - 정 격 입 력 : 43.2 VDC ( 배터리 자체 잔량 확인 가능 ) - 최 대 절단력 : 53.3 ton - 최 대 절단폭 : 154 mm - 크 기 : 767 x 236 x 221 mm - 무 게 : 16 kg (배터리 제외) - 인 증 : NFPA1936 기준 충족 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 충전기세트 1개. 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - KC인증서(본체/배터리/충전기) 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건