제 품 규 격 서

품 명	배터리 콤비툴 (팁 회전형) [P4x/w]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특징 - 배터리식 구조장비로 신속한 사용, 제한이 적은 사용 범위 - 기존 유압공급 장비 대비 낮아진 소음 - 전개기 헤드가 최대 61˚ 회전, 협소한 공간에 유연하게 대응이 가능 - 간단한 절단날,전개날 교체로 전개기와 절단기의 변환이 가능 - 본체에 배터리 삽입 방식(잔량 표시) - Electronic Direct Drive (EDD) 기술로 출력을 유압을 거치지 않고 나사 피스톤으로 직접 전달하여 안정적인 힘과 유압장비 대비 안전함 □ 제원 - 드라이브 기술 : 전자 다이렉트 드라이브 - 크 기 : 711 x 285 x 267 mm이하 - 무 게 : 19.8kg/21.5kg 이하(전개날/절단날 장착시) [배터리포함] - 정 격 입 력 : 43.2 VDC - 헤드 회전각도 : 61˚ - 최 대 전개력 : 17.4 ton - 최 대 전개폭 : 401 mm - 최 대 절단력 : 51.6ton - 최 대 절단폭 : 153 mm - 팁끝 25mm전개력 : 6.0 ton □ 구성품 : 본체 1대(절단기날1조/전개기날1조), 배터리 2개, 충전기세트 1개,하드케이스 1개.