제 품 규 격 서

품 명	화생방들것 [AIRBOSS/미국]
참 고 사 진
용 도	생화학 사고현장에서 사상자를 긴급하게 안전지역까지 대피 시키는 환자 이송장비
□ 특성 - 요구조자를 이동 중에 격리할 수 있도록 음압이 유지되는 구조 - HEPA 필터를 이용하여 내부의 오염균을 걸러내어 외부로 나가지 못하도록 설계 - 환자를 고정할 수 있는 벨트가 있으며,머리와 발쪽을 지지하는 써포트 플레이트 장착가능 - 설치 소요시간 3분 이하 - 감압용 에어블로어 제공 (충전용 배터리 내장) - 환자를 간호하며 응급처지 가능한 글러브가 9세트 장착(측면 각4세트, 머리쪽 1세트) - 챔버 안쪽으로 필요한 물품을 공급할 수 있는 패스포트 설치 - 의료장비 연결선, 산소 공급선, 기타 전기선 등을 연결할 수 있는 포트 설치 - 환자관찰용 투명창 설치 - 견고하며 찢어짐 방지원단 사용하며 화학적 내성이 있는 재질 - 공기의 흐름을 필터 2개 또는 1개로 조절 가능한 3WAY 밸브 설치(사용중 필터 교환 가능0 - 관찰창외 본체는 510g/m2 PVC 원단을 사용 - 관찰창은 0.25mm 투명 원단을 사용하며, 본체와 고주파접착을 함 - 길이방향으로 환자출입용 지퍼 부착 □ 제원 - 규 격 : 221 x 72 x 47cm 이하 - 중 량 : 18.1Kg 이하(본체, 부속품, 보관용가방포함) - 관 찰 창 길 이 : 186cm 이하 - 작업장갑 수 량 : 9개 - 공 기 여 과 량 : 약 165 L/분 이상 □ 구성품 - 화생방들것 본체 1개, 보관용 가방 1개, 에어블로어 / 호스 각 1개, 더스트필터 2개, HEPA 필터 2개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건