제 품 규 격 서

품 명	원거리 화학물질 탐지장비 (BRUKER/SIGIS2)
참 고 사 진
용 도	독성화학물질에 대해 원거리에서 탐지하여 초기대응에 대비하는 하는 탐지장비
□ 원거리 화학물질 탐지장비 (브루커/SIGIS 2) - 독성화학물질에 대해 원거리에서 탐지하여 초기대응에 대비하는 하는 탐지장비 - 스펙트럼 범위(분광범위) : 680 ~ 1500 cm-1 - 간섭계 스펙트럼 최대 해상도(간섭계의 최대 분광분해능) : 0.5 cm-1 - TICs,CWAs 자동 식별 스펙트럼 해상도 : 4 cm-1 - 검출기 재료(소재) : HgCdTe - 광학계 ( Fore-optics ) : Telescope 타입 - 시야각 (Field of view) : 10 mrad - 비디오 카메라 : 사용자 S/W 제어에 의한 광학 줌 PAL 카메라 - 적외선 카메라 : 640 × 512 픽셀 => 주/야간 사용 - 탐지 원리 : 물리 모델 기반으로 고해상도 스펙트럼 가능 - 실시간 스펙트럼 라이브러리 : 40가지 화합물 (화합물을 동시 실시간 분석) - 데이터 처리 : PC 또는 노트북, 관련 데이터(이미지 영상, 위치(GPS) 정보, 스펙트럼 데이터, (식별 가스 정보) 자동 저장 및 재 분석 가능 - 소프트웨어 : Sigma GeDetekt, Bruker OPUS - 입력 전원 : 단상 AC 110/220 V - 소비 전력 : 105 W - 작동 온도 : -20 ~ 55 °C - 저장 온도 : -30 ~ 70 °C - 크기 : 가로 365mm × 세로 580mm × 높이1190mm, 70kg이상. - 납품실적 : 국내 - 대통령 경호실 2대, 화생방 방호 사령부 2대 국외 - 독일 월드컵 스타디움 , BASF 등