제 품 규 격 서

품 명	유해물질 분석기 [PGR-1064] (미국 / chemring)
참 고 사 진
용 도	화학물질사고 및 테러 발생 시 액상, 고체상, 독성물질을 신속히 측정하고 분석하여 원활한 구조 활동을 위한 대응장비 임.
□ 기 술 : 1064nm laser 라만분광기 □ 크 기 : (6.4 x 19 x 16.7)cm □ 무 게 : 1kg □ 샘플 인터페이스 : 헨드헬드 타입의 라만분광기로 샘플 전처리 없이 표면에 레이저를 직접 조사하여 액체 및 고체 시료를 1분안에 분석. □ 전 원 : 충전식 리튬 이온 배터리 ( 10시간 작동 시간 ) 가정용 또는 자동차 전원용 외부 IP-67 정격 커넥터 □ 라이브러리 - 화학 무기 물질, 폭발물, 마약류, TIC, CWA(화학작용제), 백색 분말 및 기타 화학 물질을 포함하는 5,100개 스펙트럼. - 본체에서 전송 가능한 사용자 정의 라이브러리 □ 특 징 1) 미지의 고체 및 액체 화학 시료를 10초 이내 정성 분석 가능 2) 샘플 전처리 없이 바로 현장에서 분석, 병 또는 비닐안의 샘플도 바로 측정 가능 3) 형광을 함유한 샘플도 분석 가능 4) 화학 무기 물질, 폭발물, 마약류, TICs, CWAs, 백색 분말 및 화학 물질 등급을 포함하는 5) 라이브러리 스펙트럼 내장 및 추가로 유저 DB 제작해서 입력 가능 6) 가볍고 견고한 알루미늄 하우징 7) 쉬운 트리거 형태의 샘플 측정, 장비에 장착된 화면을 통해 스펙트럼 확인 및 정성분석 8) 5100개의 화학물질 라이브러리를 실시간으로 분석, 1분안에 정성분석 결과 제공 9) 2012 유해물질 비상대응 핸드북과 연계하여 장비를 사용할 수 있어야 한다. 10) Chemical Identification, Narcotic Screening, Explosive Screening, Cargo screening, Bottle Screening 등에 사용이 가능 □ 구성품 : 제품 본체 1대, 전용 배터리 2개, 배터리 충전케이블 1개, 신뢰성테스터카드 1개 사용설명서 1부, 보관용 하드케이스 1개 <납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건