제 품 규 격 서

품 명	화학작용제 탐지기 [JUNO] / chemring
참 고 사 진
용 도	방사선 소스를 사용하는 DMS방식의 탐지센서를 장착하여 화학작용제 및 산업용 독성물질 가스를 실시간 탐지 식별하는 휴대용 화학물질 탐지장비.
- 탐지가능 화학작용제 : VX, GA, GB, GD, GF, HD, L, HN3,AC (HCN) CK (CNCI) - 탐지가능 독성화학물질 : Cl2, H2S, HNO3, HF, SO2, HCI,NH3, AC, CK. Hydrazine, Methyl Hydrazine, acrolein, acrylonitrile, ammonia, arsine, ethylene oxide, formaldehide, methyl bromide, RDX, TATP, ANFO((Ammonium Nitrate Fuel Oil), C4, HMTD, Nitromethane, nitrobenzene - 탐지 시간 : 스캔후 30초 이내 - 탐지센서 : NI63을 사용하는 DMS센서 - 제품 크기 : 가로 214 mm x 세로 102mm x 높이 56 mm - 제품 무게 : 0.9 kg이내 - 보관/사용 가능온도 : 섭씨 -46°C to 85°C - 보관/사용 가능습도 : 5-100% - 인증 : MIL-STD-810F, Emissions: EN55011 & FCC Part 15(Class A & B) Immunity IEC 61000-4-2 - 베터리 사용시간 : 9h to 12h - 검출방법 : Differential Mobility Spectrometry(DMS) 차등이동도분석방법 - 2 분에 초기화 - 동시에 여러 물질을 검출함. - 미국 원자력 규제위원회 10 CFR 32.27의 안전 요구 사항에 따라 제조 - International Atomic Energy Agency (IAEA) 안전기준 100MBq 보다 작음. - LCD DISPLAY (컬러) - USB 인터페이스 : 외부 전원 및 데이터 통신 소스의 연결하여 사용할 수 있다. - 구성품 : 장비본체 1대, 배터리 2개, 충전케이블(데이터케이블 겸용) 1개, 신뢰성테스터 1개, 스탠드오프실드 3개. 다목적제독포 CeBeR 1개, 보관용케이스 1개 <납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건