제 품 규 격 서

품 명

지진현장구조용 공압지지대 세트(PROFIX MAX USAR)

참 고

사 진

용  도

각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비

□ 특징

- 인장후 핀등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보.

- 도랑 작업시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및           수축을 할수 있다

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압제거를 할수 있다.

- 공압으로 지지대 설치후 수동으로 지지를 견고히 할수 있는 회전식 collar 장착

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할수 있을뿐만 아니라,  0/30/45/90도로 경사각을 고정시킬수           있는 멀티 스위벨 장착

- 지지대 외부로 나사산이나 핀등이 보이지않아 모래나 흙등 이물질로 인한 작동의 어려움이나             고장이 적다(텔레스코픽 타입)

□ 제원

Model	크기	스트로크	사용압력	지지력	무게	안전계수
PX-M470	47~66.3cm	14.4cm	12bar	15톤	7.6kg	4:1
PX-M600	60~91.4cm	26.5cm	12bar	15톤	8.8kg	4:1
PX-M880	88~142.9cm	50cm	12bar	15톤	11.7kg	4:1
PX-M1400	140~238.6cm	93.7cm	12bar	15톤	17kg	4:1
PX-M2300	230~404.2cm	169.3cm	12bar	9톤	26kg	4:1

□구성품 : 공압지지대 30개(M470/M600/M880/M1400/M2300 각6개), 파워플레이트및플러그 각 12개,

연장관 30개(EX150/EX300/EX600/EX900/EX1200 각6개), 멀티스위벨 16개, 레스큐스트렙

8개(익스텐션스트랩 3m/엑셀스트랩 1m 각4개),클러스터훅 4개, 어댑터14개(Crown 4개/

Rhino 4개/Beam support 12개/Edge support 6개/Fixed base 16개),지지용대못 12개,

파워플레이트 개폐용 멀티툴 1개, 10m에어호스 12개, 컨트롤러3개, 3중 지지대 받침대 4개,

300bar감압기 2개,버팀레일(1500) 4개, 버팀레일커넥터 2개,버팀레일힌지 4개, 지지대 분할대             2개, 멀티받침대 4개.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건