제 품 규 격 서

품 명	유압 램 [RAM V5T]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고 현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특 징 - 인체공학적 설계로 중량감 최소화 및 무게균형 우수 - 보조손잡이의 360° 설계로 자세 및 위치변경과 이동편리 - MPS 다중압력시스템 적용으로 고압펌프와도 사용가능 - 첨단 설계로 밀림현상 방지하며 350bar의 압력으로 작동함으로 충격 및 파편발생 최소화 - 플랫페이스 형태의 싱글커플링 적용으로 오염에 대해 빠른 대처가 가능하고 개폐 레바를 여닫을 필요없이 빠른 탈착이 가능하며 꼬임방지(360˚회전) 기능 장착 - Tailhose 안전계수 8:1 로서 사용압력의 8 배의 압력을 견디는 안전성 - 공압지지대 와 연결 연장이 가능, 길이 조절 및 높은 활용도. □ 제 원 - 사 용 압 력 : 350 bar - 최대 1단 전개력 : 203 kN ( 20.7 ton ) - 최대 2단 전개력 : 91 kN ( 9.3 ton ) - 최 대 길 이 : 1,270 mm - 최 소 길 이 : 556 mm - 최 대 스트로크 : 714+18 mm - 크 기 : 556 × 205 × 268 mm - 무 게 : 19.2 kg - 안 전 계 수 : 8:1 ( 2,800bar ) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건