제 품 규 격 서

품 명

원형3단연결식에어백[NT4-8-8]    [\49,500,000-]

용  도

각종 사고현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비

□ 제원

<원형에어백>

- 특수가공 아라미드 소재로서 철섬유보다 7배 강한 재질

- 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화

- 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보

- 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보

- 3개의 원형에어백을 연결하여 110cm 이상 공간을 확보

	NT4	NT8	NT8
상용압력	12bar
부양능력	70톤	156톤	156톤
부양높이	400mm	665mm	665mm
공기소모량(10bar)	1287리터	4550리터	4550리터
팽창시 지름	665mm	1000mm	1000mm
수축시 지름	860mm	1300mm	1300mm
팽창시 체적	22리터	350리터	350리터
사용온도	-20℃∼+65℃
연결방식	볼트타입 컨넥터
무게	15.5kg	15.5kg	38kg
인증	ISO9001:2000 , EN13731:2006

□ 구성품 : 에어백 3개(NT4/NT8 2개), 300bar용 감압기1개, 컨트롤러 2개, 10M 에어호스 3개,

세이프티밸브호스 3개, 에어백연결커넥터 2개, 커넥터키 1개, 파워플레이트및커넥터

각 1개, 플로워매트및커넥터 각1개, 보관케이스.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건