제 품 규 격 서

품 명

공압지지대 세트(PROFIX-MAX HDS+wall)

용 도

각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비

□ 제원

<공압지지대>

- 인장 후 핀 등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보.

- 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다.

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다.

- 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착.

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라,  0/30/45/90도로

경사각을 고정시킬 수 있는 멀티 스위벨 장착 .

- 도랑 작업 시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 설치 및 해체할 수 있도록

리모트 컨트롤러를 이용하여 가압 및 제압을 할 수 있다.

	PX-M470	PX-M600	PX-M880	PX-M1400	PX-M2300
최소길이	47 cm	60 cm	88 cm	140 cm	230 cm
최대길이	66.3 cm	91.4 cm	142.9 cm	238.6 cm	404.2 cm
스트로크	14.4 cm	26.5 cm	50 cm	93.7 cm	169.3 cm
사용압력	12 bar
지 지 력	15 ton				9 ton
중 량	7.6kg	8.8 kg	11.7 kg	17 kg	26 kg

<연장관>

-공압지지대에 연결하여 다양한 길이로 조합하여 사용할수 있다.

-길이는 150/300/600/900/1200mm 로 구성된다.

<파워플레이트및 플러그>

-부양백이나 공압지지대에 연결하여 구조물에 지지가 원활히 되도록 해야한다.

-연결시 위치를 잡기위해 원활히 360도 회전이 되어야 한다.

-지지대가 바닥이나 벽면에 고정이 되도록 3개의 날개가 장착되어야한다.

-CRIBBLOCK이 연결이 원활히 되도록 고정될수 있는 홈이 있어야 한다.

<멀티스위벨>

-공압지지대에 연결하여 0°/30°/45°/90° 등으로 4개의 방향으로

각도를 정하여 지지를 할수있다.

-목재에 고정시킬시 못을 박을수 있는 6개의 구명이 있어야한다.

<라쳇스트랩>

-부양 및 지지해야하는 구조물이 분리되어있을 경우 따로 움직이지

못하도록 고정시킬수 있어야 한다.

<크라운어댑터>

-반달형태로 원형으로된 구조물에 지지할수 있어야한다.

-구조물과 접하는 부분에는 미끄러지지 않도록 작은 돌기형태로

되어 있어야 한다.

<라이노어댑터>

-원뿔형태의 뿔이 있어 대상물체에 구멍에 고정시킬수 있어야한다.

-굴곡이 진 홈이 있어 각이 있는 구조물에 고정시킬수 있어야 한다.

-구조물과 접하는 부분에는 미끄러지지 않도록 작은 돌기형태로

되어 있어야 한다.

<빔서포트어댑터>

-각진 형태의 빔 구조물을 받칠수 있도록 굴곡진 형태이어야 한다.

-구조물이 나무일 경우 못으로 고정할수 있도록 10의 구멍이 있어야한다.

-구조물과 접하는 부분에는 미끄러지지 않도록 작은 돌기형태로

되어 있어야 한다.

<엣지어댑터>

-모서리가 각진 큰 구조물을 받칠수 있도록 굴곡진 형태이여야 한다.

-구조물이 나무일 경우 못으로 고정할수 있도록 8의 구멍이 있어야한다.

-구조물과 접하는 부분에는 미끄러지지 않도록 작은 돌기형태로

되어 있어야 한다.

<Fixed base>

-트렌치용으로 사용될수 있도록 로프걸이가 있어야한다.

-구조물과 접하는 부분에는 미끄러지지 않도록 작은 돌기형태로

되어 있어야 한다.

<멀티툴>

-파워플레이트를 지지대나 부양백에 연결시킬때 개폐용으로 사용할수

있어야 한다.

-망치 및 못뽑기 기능이 있어야 한다.

<레이커 레일 1500>

-재질 : 고강도 알루미늄

-길이 : 1500mm

<레이커 레일 커넥터>

-8개의 bar로 이루어진 커넥터

-레이커레일을 연결해주는 장비

<레이커 레일 힌지>

-서포트 공압지지대의 경사각을 맞춰주는장비

-180도의 각도내에서의 움직임

<PROFIX-정크션>

-경사지지대와 수평지지대의 연결을 해준다.

-경사에 맞추어 조절이 가능하다.

<네일링 블록>

-벽면에 설치된 지지대에 좌우 움직을 방지하기위해 X자 형태로

보조지지목 설치시 공압지지대와 보조목에 연결을 위한 장비

□구성품 :공압지지대(M470/M600/M880/M1400/M2300)각4개,파워 플레이트 및 플러그 각 4개, 연장관

(EX150/EX300/EX600/EX900/EX1200) 각2개, 멀티 스위벨 4개, 라쳇스트렙 8개, Crown 4개,

Rhino 4개, Beam support 4개, Fixed base 4개, Edge support 4개, 레이커 레일 1500 4개,

레이커 레일 커넥터 2개, 레이커 레일 힌지 4개, PROFIX-정크션 4개, 네일링 블록 4개,                  감압기 2개,리모트컨트롤러 2개, 에어호스 8개, 지지용대못 12개, 개폐용 멀티툴 2개.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글번역 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건