제 품 규 격 서

품 명	수동식 소형램지지대[PP-25]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 블레이드 교환형 전기식툴과 함께 장애물 제거를 위한 장비
□ 특징 - 잠금 위치를 사용하여 안전하고 안정적인 상황을 만들 수 있음. - 보조손잡이의 360° 회전가능 설계로 자세 및 위치변경과 이동편리 □ 제원 - 크 기 : 469 x 125 x 194 mm (±5mm) - 무 게 : 12.3 kg (±0.2kg) - 최대 지지력 : 8.2 ton - 최대 길이 : 757 mm - 최소 길이 : 469 mm - 1단 스트로크 : 138mm - 2단 스트로크 : 150mm - 최대 스트로크 : 306mm 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다. □ 교육을 진행하는 강사는 납품장비 본사의 Instructor 이상의 자격자로써, 납품되는 동일모델 의 교육 유경험자 이어야 한다. □ 교육에 소요되는 제반비용은 낙찰자자가 부담하는 것으로 한다. □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건