제 품 규 격 서

품 명

수상구조용 서프보드[U-SAFE]

참 고

사 진

용  도

수상 인명 구조 시 구조대원의 접근없이 원격조정으로 인명 구조후 복귀 가능한 장비.

□ 특징

-리모컨에 의한 원격제어 작동 기능

-본체가 파도에 의해 뒤집혀도 아래 위 상관없이 동일하게 작동

-빠르고 쉬운 방향 전환을 위해 독립적으로 작동하는 2개의 모터 장착

-주요 부의 데이터를 모니터링하고 야간 구조를 지원하기 위한 정보를 보여주는 점멸 LED 장착

-내구성 향상을 위한 단일 본체 구조

-제품의 상태 관리를 위한 앱 연동 등록 기능

-물에 던져지면 자동으로 켜지는 자동전원시스템

-사용범위: 최대 +/-500m~300m

-스피드: 최대 15km/h

□ 제원

본체	리모콘
-무 게: 13.7kg -사이즈: 1000x800x250mm 1000X800X250 -방수성능: IP67 -사용가능온도: -20~+50도 -배터리방식: 리튬이온 -배터리용량: 580W/h -온도제어: 가능 -연결방식: 블루투스 4.2, 와이파이 -충전시간: 9시간 -구동모터: 2개 터빈 -최대부유인원: 최대4명	-무 게: 200g -사이즈: 180x60x60mm -방수성능: IP67 -연결방식: 블루투스, 와이파이 -전 압: 3.6V -배터리용량: 11.1W/h -충전시간: 4시간 -사용시간: 5시간

□ 구성품 : 본체 1, 배터리 1, 리모컨 1, 충전기 1.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다.

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - KC인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건