제 품 규 격 서

품 명	유압 콘크리트 파쇄기(CRUSHER C4)
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고 현장에서 콘크리트 장애물 제거를 위한 장비아다.
□ 제 원 - 사용압력 : 350bar 이하 - 최대파쇄력 : 6.7톤 이상 - 최소파쇄력 : 5.4톤 이상 - 최대파쇄폭 : 231mm 이상 - 절단날길이 : 108mm 이상 - 크 기 : 723 × 328 × 278 mm 이하 - 무 게 : 13.6kg 이하 □ 특 징 - 플랫페이스 형태의 싱글커플링 적용으로 오염에 대해 빠른 대처가 가능하고 개폐 레바를 여닫을 필요없이 빠른 탈착이 가능하며 꼬임방지(360°회전) 기능 장착 - 첨단 날 설계로 절단시 물체의 밀림현상 방지하며 350bar의 압력으로 작동함으로 충격 및 파편발생 최소화 - 인체공학적 설계로 중량감 최소화 및 무게균형 우수 - 보조손잡이의 360도 설계로 자세 및 위치변경과 이동편리 - 중앙볼트를 평평하게 설계하여 협소공간 작업시 편리 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건