제 품 규 격 서

품 명	유압전개기 [X2 SPREADER]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고 현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특 징 - 126°의 안전각 설계로 구조자를 대상물로 당기는 현상을 방지하여 안전성확보 - 인체공학적 설계로 중량감 최소화 및 무게균형 우수 - 보조손잡이의 360° 설계로 자세 및 위치변경과 이동편리 - 얇은 틈에 삽입 개방이 최적화된 팁 □ 제 원 - 사 용 압 력 : 350 bar - 최대 전개력 : 342 kN ( 34.9 ton ) - 최대 전개폭 : 607 mm - 팁 끝 25㎜ : 83.2 kN ( 8.5 ton ) - 최대 인장력 : 91.2 kN ( 9.3 ton ) - 최대 인장폭 : 426mm - 최대 압축력 : 120.9 kN ( 12.3 ton ) - 크 기 : 731 × 307 × 266 mm - 무 게 : 15 kg □ 구성품 - 전개기 1대, 체인 1세트 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건