제 품 규 격 서

품 명	전기차 구조장비(제동플러그)
참 고 사 진	<*참고그림>
용 도	전기자동차 사고시 구조자에게 안전한 환경을 제공
제 원
□ 입 력 : 4.5VDC □ 제품크기 : 247×186 ×69 (mm)이하 □ 배 터 리 : 3×AA □ 방수능력 : IP44 □ 피팅타입 : Type 1 & type 2 (현재 생산되는 대부분의 전기차 호환) □ 기 능 : 전기차 및 하이브리드차의 움직임 방지. 자체 테스트 기능 장착(녹색=>이상없음) 전기차 및 하이브리드차와의 연결이 되어 움직임이 정지되었을 경우 파란색 점등. 새로 출시되는 전기차 및 하이브리드차를 위한 소프트웨어 제공. □ 보관박스 : 320×350×85(mm)이하 □ 작동시무게 : 475g이하(배터리포함) □ 구 성 품 : 본체 1개, AA배터리 3개, 테슬라용 아답타 1개, 보관케이스 1개. <납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ EC 자기적합성 선언서(RED 2014/53/EU), KC 제출 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건