제 품 규 격 서

품 명	트롤리 원형에어백[ NT4 Trolley]
참 고 사 진
용 도	트롤리를 이용하여 보다 쉽게 원형 에어백(NT4)을 이동 및 포지션후 부양하는 장비.
□ 특징 - 원형에어백을 트롤리에 고정하여 사용하는 방식 - 이송이 편리하고(로라장착) 보관이 간편함 - 손잡이가 2단으로 연장되어 원거리에서 원하는 위치에 셋업가능 - 2개의 LED 조명 장착으로 어두운곳에서도 포지셔닝가능 - 원형에어백(NT4)를 연결하여 사용(최대 453mm) - 원형에어백(NT2)을 추가로 연결하여 부양높이를 더 높일수 있음(최대 720mm) □ 제원 - 크 기 : 960 x 977 x 135 mm - 무 게 : 26kg - 사용압력 : 12bar - 부 양 력 : 70톤 - 최대부양높이에서의 부양력 : 9.5톤 - 최대부양높이 : 453mm - 최소인입가능높이 : 90mm □ 구 성 품 : 원형에어백(NT4) 1개, 6m 셧업호스 1개, 트롤리 1개, 감압기 1개, 컨트롤러 1개 헥사곤 폴라 플러그 2개, 플로워매트 플러그 1개, 파워플레이트 및 플러그 각 1개, 커넥트 키 1개, 악세사리 보관 및 운반가방1개. 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다. □ 교육을 진행하는 강사는 납품장비 본사의 Instructor 이상의 자격자로써, 납품되는 동일모델의 교육 유경험자 이어야 한다. □ 교육에 소요되는 제반비용은 낙찰자자가 부담하는 것으로 한다. □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건