제 품 규 격 서

품 명	공압지지대 세트(PROFIX MAX LDS)
참 고 사 진
용 도	각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비
□ 특징 - 인장후 핀등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보. - 도랑 작업시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할수 있다 - 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압제거를 할수 있다. - 공압으로 지지대 설치후 수동으로 지지를 견고히 할수 있는 회전식 collar 장착 - 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할수 있을뿐만 아니라, 0/30/45/90도로 경사각을 고정시킬수 있는 멀티 스위벨 장착 - 지지대 외부로 나사산이나 핀등이 보이지않아 모래나 흙등 이물질로 인한 작동의 어려움이나 고장이 적다(텔레스코픽 타입) □ 제원 - 최소길이 : 88cm - 최대길이 : 142.9cm - 스트로크 : 50cm - 사용압력 : 12bar - 지 지 력 : 15톤 □구성품 : 공압지지대(M 880) 2개, 연장관 2개(EX300 2개), 파워플레이트및플러그 각 2개, 멀티스위벨 2개, 레스큐스트랩 4개(익스텐션스트랩 3m/엑셀스트랩1m 각2개), 클러스트훅 2개, 어댑터 6개(Crown/Rhino/Fixed base 각2개), 지지용대못4개, 파워플레이트 개폐용 멀티툴1개, 10m에어호스 2개, 컨트롤러 1개,300bar감압기 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건