제 품 규 격 서

품 명

에어리프팅백 [LP-BAG/RESQTEC]

참 고

사 진

용  도

중량물 사이에 공간을 확보할 때 사용하는 장비

□ 제원

※상기 모델(A~D)중 1개 모델선택

구분	LP 1.0 BAR/A	LP 1.0 BAR/B	LP 1.0 BAR/C	LP 1.0 BAR/D
지름	61	76	91	122
부양능력(kg)	2,976	4,650	6,694	11,902
사용압력(bar)	1	1	1	1
최대높이(cm)	50	50	50	100
최소높이(cm)	5	5	5	10
공기 소모량(ltr)	295	620	900	3,010
무게(kg)	30	34	45	50

□ 특징

-적은 힘으로 넓은 표면을 사용하여 공간을 만들 수 있다.

-붕괴 구조현장에서의 복구 작업에 사용할 수 있다.

-케블라가 보강된 재질의 원단

□ 구성품

-리프팅에어백 2개, 감압기 1개, 듀얼컨트롤러 1개, 듀얼실린더 아답타(수요처에서 사용중인 실린더

호환) 1개, 6m 에어호스 2개.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글번역 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건