제 품 규 격 서

품 명	유해물질 분석기 [100indicator/Serstech]
참 고 사 진
용 도	화학물질사고 및 테러 발생 시 액상, 고체상, 독성물질을 신속히 측정하고 분석하여 원활한 구조 활동을 위한 대응장비
□ 특징 - 수 초 이내에 고체, 액체 화학 물질을 판별하며 사용이 간편하고, 손에들고 조작이 가능하며 방수특성이 있음. - 샘플이 담겨져 있는 통에서 채취할 필요가 없고 분석을 하기위해 파괴시키거나 손댈 필요가 없음. - 소모품과 공장설정이 필요하지 않으며 유지보수 비용이 없음 - 소프트웨어와 라이브러리의 업데이트가 가능 - 8시간 이상 지속하는 충전용 배터리 - 라이브러리 직접 제작 가능 - 쉽고 빠른 오염 세척 - 장비 조작의 간편성 - 메뉴의 한글화 □ 제원 - 장비종류 : 휴대용 라만 분광기 - 레이저 방출 파장 : 785nm - 레이저 출력 3 levels available, max 300mW - 스펙트럼 범위 : 400cm-1 to 2300cm-1 - 스펙트럼 분해능 : 10cm-1 - 디텍터 종류 : Linear CCD Array - 디스플레이 : 3.5“ transmissive color TFT with LED backlighting - 메모리 : 100,000 measurements(16GB) - 데이터 형식 : Text, .txt, .csv, .jcamp - 연결방식 : USB2.0 - 배터리 : 충전용 배터리로 8시간 이상 사용가능. 모바일용 보조배터리 사용 가능. - 중량 : 650g - 크기 : 15.8cm × 10.1cm ×2.9cm - 작동 온도 : -20℃ to +50℃ - 보관 온도 : -30℃ to +50℃ - 시작 시간 : 30초 이내 - Exposure : Auto-exposure or manual exposure, 0.001~60 seconds - 데이터베이스/라이브러리 : Explosiives, including precursors; Narcotics including cutting agents, masking agents and precursors; Chemical Warfare Agents, including simulants; Hazardous/TICs Database, including toxic chemical compounds; Phamaceutical database with a wide range of active pharmaceutical ingredients - 평균 고장간격 : 50,000 시간 - 상대 습도 : 5~90% - 승인 : CE, ICE60529IP67, MIL-STD-810G514.6(vibration), MIL-STD-810G516.6(functional shock) - 혼합물 분석 : 가능 - 지연 기능 : 가능, 1초~15분 - 부가 기능 : User authorisation, Event logging, Scan Time Delay, User-defined libraries, User-added substances

□ 구성품

- 본체, 방수케이스, 어깨끈, USB케이블, laser aperture cap with polystyrene target, 샘플용 바이알,                           Point-and-shoot 어댑터, 바이알 홀더, 90° 각도 어댑터, 부착점, Ethernet and WiFi을 통한 연결 키트,

AC 어댑터 5 VDC/1 A USB for Charging

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건