제 품 규 격 서

품 명

공압지지대 세트(PROFIX-Basic)

참 고

사 진

<참고그림:실제 구성과 다를수 있음>

용  도

각종 붕괴 사고 현장에서 중량물을 지지하는 장비

<공압지지대>

- 인장 후 핀 등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보.

- 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다.

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다.

- 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착.

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라,  0/30/45/90도로

경사각을 고정시킬 수 있는 멀티 스위벨 장착 .

- 도랑 작업 시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 설치 및 해체할 수 있도록

리모트 컨트롤러를 이용하여 가압 및 제압을 할 수 있다.

구분	PX-M 470	PX-M 600	PX-M 880	PX-M 1400
최소 길이	47 cm	60 cm	88 cm	140 cm
최대 길이	66.3 cm	91.4 cm	142.9 cm	238.6 cm
스트로크	14.4 cm	26.5 cm	50 cm	93.7 cm
사용압력	12 bar
지 지 력	15 ton
중 량	7.6 kg	8.8 kg	11.7 kg	17 kg

<연장관>

-공압지지대에 연결하여 다양한 길이로 조합하여 사용할수 있다.

-길이는 200/900mm 로 구성된다.

<파워플레이트및 플러그>

-부양백이나 공압지지대에 연결하여 구조물에 지지가 원활히 되도록 해야한다.

-연결시 위치를 잡기위해 원활히 360도 회전이 되어야 한다.

-지지대가 바닥이나 벽면에 고정이 되도록 3개의 날개가 장착되어야한다.

-CRIBBLOCK이 연결이 원활히 되도록 고정될수 있는 홈이 있어야 한다.

<구성품>

-공압지지대(M470/M600/M880/M1400) 각2개, 파워플레이트및 플러그 각 2개, 연장관 4개                  (EX200/EX900 각2개), 멀티스위벨 2개, 라쳇스트렙 4개, 어댑터 10개(Beam support 2개/Edge           support 2개/Fixed base 2개/ Rhino 2개/ Crown 2개),  10m에어호스 4개, 컨트롤러 1개,

300bar감압기 1개, 멀티툴 1개.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 교육을 진행하는 강사는 납품장비 본사의 Instructor 이상의 자격자로써, 납품되는 동일모델의

교육 유경험자 이어야 한다.

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건