제 품 규 격 서

품 명	대형유압펌프 사이드호스릴(MAXI GX160 E-START MTO 3SR SHR 2x20m +SMART)
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특징 - 3SR (3 Stage Radial) 펌프 사용으로 저압에서 고압으로 갑작스러운 헌팅이 없는 정량정속 증가. - 유압유의 과열폭발 방지를 위한 유압유 방열장치 및 방열유압 버퍼구역으로 설치로 안전성 증가. - 충분한 용량설계로 다양한 장비사용가능. - 경량 및 소형화 설계로 편리한 이동 및 장비보호. - 고유량 펌프로 속도 및 성능이 우수. - 2개의 장비를 동시에 사용가능. - 자동시동 및 수동시동 가능. □ 제원 - 형 식 : 3단 Stage 래디알 피스톤 1단(0-120bar) : 2×5.9 l/min 2단(120-220bar) : 2×3.2 l/min 3단(220-350bar) : 2×1.2 l/min - 엔 진 : Honda 3.6kW(4.8HP) 4-stroke petrol - 오일용량 : 4.9 리터 - 사용압력 : 350 bar 이하 - 크 기 : 477 x 963 x 449 mm - 무 게 : 72.8 kg - 소 음 : EN13204 소음 수준 Lpa 86dB 이하 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건