제 품 규 격 서

품 명	배터리 전개기 [X2EDD]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
□ 특징 - 배터리식 구조장비로 신속한 사용, 제한이 적은 사용 범위 - 기존 유압공급 장비 대비 낮아진 소음 - Electronic Direct Drive (EDD) 기술로 출력을 유압을 거치지 않고 나사 피스톤으로 직접 전달하여 안정적인 힘과 유압장비 대비 안전함 - 본체에 배터리 삽입 방식(잔량 표시) □ 제원 - 드라이브 기술 : 전자 다이렉트 드라이브 - 크 기 : 823 x 273 x 235 mm (±10mm) - 무 게 : 20.5 kg (배터리 포함) (±0.2kg) - 정 격 입 력 : 43.2 VDC ( 배터리 자체 잔량 확인 가능 ) - 최 대 전개력 : 34.9 ton - 최 대 전개폭 : 607 mm - 최 대 인장력 : 9.3 ton - 최 대 인장폭 : 426 mm - 최 대 압축력 : 12.3 ton - 팁끝 25mm전개력 : 8.5 ton - 인 증 : NFPA1936 충족 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 충전기세트 1개. 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다. □ 교육을 진행하는 강사는 납품장비 본사의 Instructor 이상의 자격자로써, 납품되는 동일모델의 교육 유경험자 이어야 한다. □ 교육에 소요되는 제반비용은 낙찰자자가 부담하는 것으로 한다. □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건