제 품 규 격 서

품 명

공기주입형 누출제어키트 [RESQTEC / ZM]

참 고

사 진

용  도

파이프 및 탱크로리등 오염물질 누유 및 누출 시 방지 장비

□ 특성

- 백 양쪽 2개의 회전식 고리로 벨트를 이용한 장력 조절이 가능함.

- 지름 500mm 이상의 배럴과 탱크를 누출방지, 밀봉 가능.

□ 제원

품명	ZM
크기 (L x W x H) cm	62 x 30 x 2
봉인면적 (cm)	45 x 23.5
사용압력 (bar)	1.5
용량 (ltr)	20
무게 (kg)	6.2

□ 구성품

- 리크실링백1개 (ZM), 싱글컨트롤러 1개, 감압기 1개, 10M 에어호스 1개,

Tensioning belt 10m 2개, Ratchet belt 2cm 2개, Fastening belt 5m 2개,

Sealing plate 1000 x 300 x 30 mm 1개, Sealing plate 600 x 300 x 30 mm 2개,

Adapter Set 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건