제 품 규 격 서

품 명

소형 에어백 세트

참 고

사 진

용  도

고무 매트형으로 중량물 사이에 공간을 확보할 때 사용하는 장비

□ 재       질 : 첨단소재인 케블러 내장 고강도 압축고무

□ 형       태 : 고무매트 형

□ 사 용 압 력 : 8 bar

□ 테스트 압력 : 12bar

□ 파 열 압 력 : 32 bar

구 분		SQ3	SQ8	SQ12	SQ19	SQ24
크 기	(cm)	22.5×22.5	38×38	45×45	55×55	61×61
두 께	(mm)	28	28	28	28	30
최대들어올리는높이	(mm)	130	180	220	270	300
최대들어올리는힘	(kg)	2,820	9,620	12,650	20,250	24,690
최대팽창시간	(sec)	1.2	5	7	15	20
중 량	(kg)	1.3	4	5.3	8.1	11.2

-Safty valve가 장착된 셧업 호스로 부양하여 고정후 호스 분리 가능

-알루미늄 재질의 컨트롤러 사용으로 내구성 향상

-더블푸쉬 방식의 커플러로 되어있어 오작동으로 인한 사고 방지

□ 구성품 : 에어매트 5개, 듀얼 콘트롤러 1개, 300bar 감압기 1개, 6M 에어호스 2개,

셧업호스 2개, 풋펌프 1개, 보관 및 이송용 케이스, 한글사용설명서 1부

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건