제 품 규 격 서

품 명	GXH50 STO 3SR
참 고 사 진
용 도	유압 구조장비를 사용하기 위한 동력전달 장비이다.
□ 제 원 - 형 식 : 3단 stage 래디알 피스톤 - 엔 진 : Honda 1.6kW / 2.1 HP - 오일용량 : 2.0 리터 - 사용압력 : 350 bar 이하 - 분당유량 : 1단(1~120bar) - 3.6L/min 2단(120~240bar) - 1.9L/min 3단(240~350bar) - 0.9L/min - 크 기 : 376 × 296 × 495 mm 이하 - 무 게 : 19.1kg □ 특 징 - 고유량 펌프로 속도 및 성능이 우수 - 경량 및 소형화 설계로 편리한 이동 및 장비보호 - 충분한 용량설계로 다양한 장비사용가능 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건