제 품 규 격 서

품 명

원형2단에어백 [NT2-4 Hybrid]

참 고

사 진

<참고그림으로 실제와 구성이 다를수 있음>

용  도

각종 사고현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비

□ 제원

	NT2	NT4
상용압력	12bar
부양능력	26톤	70톤
부양높이	275mm	440mm
공기소모량(12bar)	286리터	1287리터
팽창시 지름	405mm	665mm
수축시 지름	520mm	860mm
팽창시 체적	22리터	99리터
사용온도	-20℃∼+65℃
연결방식	볼트타입 컨넥터
무게	6.5kg	15.5kg
인증	ISO9001:2000 , EN13731:2006

- 특수가공 아라미드 소재로서 철섬유보다 7배 강한 재질

- 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화

- 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보

- 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보

- 2개의 에어백을 연결하여 70cm 이상 공간을 확보

□ 구성품 : 에어백 2개(NT2/NT4 각 1개), 300bar용 감압기1개, 컨트롤러 1개, 12M 에어호스 2개,

세이프티밸브호스 2개, 에어백연결커넥터 1개, 커넥터키 1개, 파워플레이트및커넥터

각 1개, 플로워매트및커넥터 각1개, 보관케이스.

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건