제 품 규 격 서

품 명	원형에어백 [NT4]
참 고 사 진	<참고그림으로 실제와 구성이 다를수 있음>
용 도	각종 사고현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비
□ 특징 - 특수가공 아라미드 소재로서 철 섬유보다 7배 강한 재질 - 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화 - 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보 - 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보 - 에어백을 이용하여 445mm 이상 공간을 확보 □ 제원 - 상용압력 : 12bar - 부양능력 : 70톤 - 부양높이 : 440mm - 공기소모량 : 1089리터 - 팽창시지름 : 665mm - 수축시지름 : 860mm - 팽창시체적 : 99리터 - 사용온도 : -20℃∼+65℃ - 연결방식 : 볼트타입 커넥터 - 무 게 : 15.5kg - 인 증 : ISO9001:2000 , EN13731:2006 □ 구성품 : 에어백 1개(NT4), 에어호스 1개, 세이프티밸브호스 1개, 파워플레이트 및 커넥터 각 1개, 에어백보관케이스 1개. 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건