제 품 규 격 서

품 명	휴대용 소형유압펌프 [MINI]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비이다.
□ 특징 - 3SR (3 Stage Radial) 펌프 사용으로 저압에서 고압으로 갑작스러운 헌팅이 없는 정량정속 증가. - 유압유의 과열폭발 방지를 위한 유압유 방열장치 및 방열유압 버퍼구역으로 설치로 안전성 증가. - 자동속도 조절기로 인한 소음의 감소. (최고 80dB 이하) - 충분한 용량설계로 다양한 장비사용가능 - 경량 및 소형화 설계로 편리한 이동 및 장비보호 - 고유량 펌프로 속도 및 성능이 우수 □ 제원 - 형 식 : 3단 Stage 래디알 피스톤 - 엔 진 : Honda 1.6kW / 2.1 HP - 오일용량 : 3.0 리터 - 사용압력 : 350 bar 이하 - 크 기 : 394 x 296 x 495 mm - 무 게 : 15.8 kg - 소 음 : EN13204 소음 수준 LPA 80dB 이하 □ 구성품 - 유압펌프 1대, 6M 호스 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건