제 품 규 격 서

품 명	원형백 트롤리 [ NT2 Trolley]
참 고 사 진
용 도	원형 에어백(NT2) 전용 트롤리.
□ 제원 - 원형에어백을 트롤리에 고정하여 사용하는 방식 - 이송이 편리하고(롤로장착) 보관이 간편함 - 손잡이가 2단으로 연장되어 원거리에서 원하는 위치에 셋업가능 - 2개의 LED 조명 장착으로 어두운곳에서도 작업가능 - 원형에어백(NT2) 2개까지 연결하여 사용할수 있음(최대 560mm이상) - 크 기 : 670 x 670 x 90 mm - 무 게 : 약 10kg 이하 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 계약자는 물품납품시 수요부서와 협의후 장비 사용과 관련된 교육을 진행하여야 한다. □ 교육을 진행하는 강사는 납품장비 본사의 Instructor 이상의 자격자로써, 납품되는 동일모델의 교육 유경험자 이어야 한다. □ 교육에 소요되는 제반비용은 낙찰자자가 부담하는 것으로 한다. □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건