제 품 규 격 서

품 명	구조용 장갑
참 고 사 진
용 도	구조작업시 사용되는 장갑
□ 제원 -장갑에 기스나 상처에 대한 저항력이 크고 그립에 대한 뛰어난 성능과 장갑을 착용하고 작업을 경우 민감성(감도)이 뛰어남 -높은 등급의 케블라트와론 안감사용/ 특수실리콘 케블라를 이용한 손바닥부위 제작 인체공학적 케블라 강화적용/ 먼지와 미끄러짐 방지(네오프렌 손목소켓)/ 엄지부분에 특수 섬유를 사용 (작업시 고글등을 닦을 수 있는 기능 장착) -안감 : 100% Para-aramid사용 -손등 :3D케블라너클,듀라플렉스 적용 -방수(waterproop) 및 GEL 프로텍션 기능 -화학적 요인 방어율: 30% H2SO4, 40% NaOH, 36%HCI and o-xylen -인증 : EN388/07, EN420/07 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건