제 품 규 격 서

품 명

중형 에어백 세트

참 고

사 진

용  도

고무 매트형으로 중량물 사이에 공간을 확보할 때 사용하는 장비

제  원

□ 첨단소재인 케블러 내장 고강도 압축고무.

□ 스트레스 포인트가 없는 360도 winding technology가 적용된 고무매트.

□ 높은 안전계수 적용[ 6 : 1 ]

□ S5와 S7 에어백은 바닥과의 마찰을 줄일수 있는 Metal sled nails 장착.

□ 에어백의 안정적인 부양높이를 알려주는 인디케이터.

□ 부양 위치 플레이싱과 이동이 간편하도록 단단한 일체형손잡이.

□ 부양전 부양높이를 확인할수 있는 표시선.

□ 클립블록과 연동하여 쓸수 있도록 돌기형 표면.

□ 사용 압력 : 12 bar

구 분		S3	S5	S7
크 기	(cm)	36×31	55×55	69×69
삽 입 두 께	(mm)	21	21	23
최대들어올리는높이	(mm)	160	250	350
최대들어올리는힘	(ton)	8.3	21.5	44
중 량	(kg)	1.9	4.4	9.5

□ 구성품 : 에어매트 3개, 듀얼 콘트롤러 1개, 300bar 감압기 1개, 셧업호스(2m) 2개,

에어호스(10m) 2개, 한글사용설명서 1부

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건