제 품 규 격 서

품 명	TWIN HOSES
참 고 사 진
용 도	각종 유압장비들을 사용 할 수 있게 유압엔진펌프와 연결해 주는 호스
□ 제 원 - 사용압력 : 350 bar - 안전계수 : 4:1 - 사용온도 : -20º +55º C - 무 게(10m /15m) : 4.8kg/ 6.7kg - 색 상 : green, blue 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건