제 품 규 격 서

품 명

다용도 고임목세트 [c4]

참 고

사 진

<세트구성 예시>                                   <계단식 고임목>

<참고> 그림으로 실제와 구성이 다를 수 있음

용  도

각종 사고현장에서 중량물을 지지하는 장비

□ 제원

구 분	계단식 고임대 (받침대 포함)	웨지	대 형 받침대	중 형 받침대	소 형 받침대
길이	625mm	200mm	600mm	200mm	200mm
넓이	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
높이	260mm	90mm	80mm	80mm	40mm
무게	6.5kg	1.6kg	7.9kg	2.5kg	1.3kg

- 계단식 고임대는 10mm이하로 높이 조절이 가능해야 한다.

- 받침대는 최대 60톤 이상의 하중에 견디어야 한다.

- 계단식 고임대와 맞물리는 스트랩이 달린 이동식 받침대가 있어 스트랩을 당기면서 연속적인 고임

작업을 할수 있어야 한다.

- 대/중/소 받침대는 하부에 홈이 있어 커넥터를 이용하여 받침대끼리 연결하여 사용할수 있어야 한다.

- 다양한 형태의 블록을 구성하여 다용도로 조합하여 사용이 가능하여야 한다.

- 간편한 플라스틱 수납 박스에 보관

□구성품 : 계단식고임목 2세트(받침대포함), 웨지 4개, 대형 2개, 중형4개, 소형5개,커넥터 5개,

이송 및 보관박스 1개(계단식고임목 제외)

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글번역 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건