제 품 규 격 서

품 명	차량용스트랩지지대[RAVE]
참 고 사 진	<참고그림으로 실제와 구성이 다를수 있음>
용 도	각종 차량사고현장에서 2차 사고방지를 위해 차량을 안정화하는 장비
□ 개요 - 스트럿을 고정시키기 위한 구멍이나 나사가 필요없어 어느위치에서나 고정시킬수 있다. - 한 개의 헤드를 돌려 네가지 형태의 헤드를 골라서 적용시킬수 있다.(회전식 헤드) - 자동으로 감기는 라쳇 스트랩 장착(방열패드적용) - 스트럿에 하단은 크립블록이나 고정용 대못을 사용할수 형태이다. □ 제원 -보관사이즈 : 1045 × 220 × 110 mm -사용 길이 : 1020 ~ 1810mm -사용 하중 : 2500 kg( 안전계수 2:1 ) -무 게 : 8.6 kg □ 구성품 : 래이브 스트럿 지지대 2개, 보관 및 이동가방 1개. 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건