품 명

파이프실링백 [Sealing Plugs/RESQTEC]

참 고

사 진

용  도

각종 사고현장에서 중량물을 들어 올려 공간을 확보하는 장비

□ 특 징

- 실링 플러그는 하수도 시스템, 물 및 기타 파이프 라인의 재건에 실질적으로 필수적이며 환경 적 위험

을 줄입니다.

- 유해 물질이 하수도 시스템으로 누출되는 경우의 오염. 밀봉 플러그는 실린더, 압축기 또는 심지어

압축 공기로 팽창됩니다.

- 손 / 발 펌프. 직경 100mm ~ 1,200mm의 운하와 파이프에 맞도록 설계되었습니다.

□ 제 원

모델	100/200	150/300	200/400	300/525	350/600	375/750	500/800	500/1000	600/1200
백 직경 (mm)	92	142	192	272	322	342	472	472	574
파이프(최소) 직경 (mm)	100	150	200	300	350	375	500	500	600
파이프(최대) 직경 (mm)	200	300	400	525	600	750	800	1000	1200
백 길이 ( mm)	535	575	635	675	865	1085	1185	1185	1500
무게 ( kg)	1.1	1.9	3	6	8.4	10.9	17.3	17.3	39
사용 압력 ( bar)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5

□ 구 성 품

- 파이프실링백 9개(각 사이즈별 1개 ), 감압기2개 , 10M 에어호스 2개, 컨트롤러 2개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건